 德思達科技有限公司 TEL:(02)8685-8085

 Desk-Top Corporation FAX:(02)8685-3685

 **報 價 單**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客戶名稱: |  |  |  |
| 聯 絡 人: |  | 客戶編號: |  |
| 電 話: |  | 報價日期: |  |
| 傳 真: |  | 經 辦 人: |  |
| 手 機: |  | 手 機: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品 名 | 規 格 | 數 量 | 單 價 | 總價 |
| 桌上型可程式500℃無氧化熱風循環烤箱 | DNO-18L-BP-500 | 壹台 | NT110,000. | NT110,000. |
| (臥式，標準無視窗，無測試孔) |  |  | (未稅) |

 **詳細規格**

1. 溫度範圍：+ 70℃～500℃.
2. 控制精度：±0.3℃.
3. 解析精度：±0.1℃.
4. 升溫速度: 室溫~500℃/約60min
5. 分怖誤差 : 室溫~200℃(±2℃)， 200~300℃(±1%)，300℃以上(±1%) (空載)
6. 結構：
7. 內箱尺寸：26 cm(W) × 26 cm(H) × 26 cm(D).
8. 外箱尺寸：72 cm(W) × 62 cm(H) × 52 cm(D).
9. 內箱材質：ＳＵＳ#不鏽鋼材質.
10. 外箱材質：鋼板粉體塗裝烤漆.
11. 保溫材質：高密度岩棉斷熱材及岩棉氣密條.(保溫層15cm)
12. 附屬設備：
13. 可調式鍍鋅活動盤2只.
14. 計時器:計時範圍999:59 HH:mm
15. 時間終了蜂鳴器計時器
16. 溫度到達，計時器啟動(待機功能)
17. 時間終了停止加熱，送風馬達降溫計時器 (可設定)
18. 三色電源指示燈
19. 機台上方可調式排風口\*1
20. 標準柵盤\*2只
21. 流量30L浮子式流量計
22. 氮氣電磁閥\*1，進氣調壓閥\*1
23. 電壓表,電流表,頻率表,功因表,瓦特表,瓦時計(用電度數表)
24. **電路控制系統: 採微電腦控制方式**
25. 採用Desk-Top，4.3吋LCD彩色觸控，可程式微電腦溫度控制器
26. 觸控式螢幕，可任意設定固定條件或程序條件，固定式條件可設定時間0-999H59 MIN
27. 可程式20組程式，每組程式可設10段不同之溫度及時間(每段最大可設定99hr59 min)，程式循環週期可達100次
28. 共3組PID+ SSR之控制(即比例、積分、微分 )程式，可適用於低溫與超高溫，寬溫域之應用，不同溫域，可自動執行不同之對應的PID程式，有3組PID自動演算之功能，運轉測試完成，時，有警報告知之功能.停電記憶裝置二年.
29. 具有4國語切換，中簡，中繁，英，日語
30. 具有故障訊息顯示，故障訊息警報，故障排除畫面顯示，故障病歷表，方便客戶自行故障排除
31. 具有溫度程式設定曲線，溫度量測即時曲線，溫度量測歷史曲線，三種曲線
32. 具USB記錄裝置，可連續記錄10年以上，記錄取樣時間，固定為1秒，具EXCEL格式轉換功能
33. 具待機功能(溫度到達才計時)，輸入與輸出元件狀態視窗，方便觀察元件輸入與輸出狀態
34. 具有斷電記憶裝置，復電時可繼續執行剩餘之程式
35. 具有標準RS485介面
36. 停電記憶裝置五年
37. 具氮氣前置purge計時器，氮氣輔助降溫計時器
38. 加熱器：採O-ＴＹＰＥ不鏽鋼電熱管.
39. 送風循環系統：採超高溫電機馬達，多翼螺旋式不銹鋼循環風扇.
40. 安全裝置：
41. 無熔絲開關
42. 馬達過電流保護裝置
43. E.G.O第二道超溫保護裝置
44. 控制器第一道，道超溫保護
45. 加熱器過電流保護，快速短路保險絲
46. 電源：單相 AC 220V 13A 60HZ.(客戶所提供電源須於機台2米內)
47. 保固：1年
48. 交貨期 : 45天
49. 驗收期限 : 7天
50. 交貨地點 : 到廠
51. 付款方式 :
52. 訂購時，50%訂金(現金)
53. 交貨款50%，當月結T/T或期票
54. 隨機資料 :
55. 操作說明書.
56. 保固書
57. 人員操作訓練.

**Option: 費用另計**

1. 追加柵盤1只-----------------------------------------NT3,000
2. 電源改110V------------------------------------------NT5,000-
3. 微量氧傳感器(美國)，(量程0~10000ppm)-------------NT60,000.
4. 氧化鋯氧傳感器(英國)，(量程0~100%)----------------NT50,000.
5. 交貨地區:
6. 新竹以北-免費
7. 台中地區:加2000
8. 台南地區:加3000
9. 高雄地區:加4000

|  |
| --- |
| P.S |
| 使用氮氣濃度 | 箱內可達氧含量 |
| 6N | 1ppm | = 0.00001% |
| 5N | 10ppm | = 0.0001% |
| 4N | 100ppm | = 0.001% |
| 3N | 1000ppm | = 0.1% |
| 2N | 10000ppm | = 1% |