

德思達科技有限公司 TEL:(02)8685-8085

Desk-Top Corporation FAX:(02)8685-3685

**報 價 單**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客戶名稱: |  |  |  |
| 聯 絡 人: |  | 客戶編號: |  |
| 電 話: |  | 報價日期: |  |
| 傳 真: |  | 經 辦 人: |  |
| 手 機: |  | 手 機: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品 名 | 規格 | 數量 | 單 價 | 總 價 |
| 桌上型真空烤箱(臥式) | DVO-53L-EP-200 | 壹台 | NT53,000 | NT53,000 |
|  |  |  |  | 以上金額未稅 |

**詳細規格**



1. 溫度範圍：室溫+15℃~200℃.
2. 控制精度：±0.3℃.
3. 解析精度：1℃.
4. **分佈誤差: Don’t care**
5. 真空度：-0.1MPa/-760mmHg (視真空幫浦能力).
6. 結構：
7. 內箱尺寸：41.5 cm(W) × 34.5 cm(H) × 37 cm(D).
8. 外箱尺寸：72 cm(W) × 53.5 cm(H) × 51 cm(D).
9. 內箱材質：ＳＵＳ#不鏽鋼材質.
10. 外箱材質：鋼板粉體塗裝烤漆.
11. 保溫材質：高密度岩棉斷熱材及矽膠氣密裝置**(保溫層9cm)**
12. 附屬設備：
13. 可調式不銹鋼洞洞盤2只.
14. 真空平衡閥.
15. 視窗.
16. 抽氣開關.
17. 計時器: 0~9999min. .或0~9999H可切換,溫度到達才啟動計時
18. 真空壓力錶: 負壓真空壓力錶0 ~ -76cmHg(-0.1Mpa).
19. 電路控制：

採用LED單色單點溫度控制器,PID+ SSR之控制(即比例、積分、微分 ,可提高控制元件界面使用之壽命與穩定性.有PID值自動演算之功能,運轉測試完成時,具有警報告知之功能.停電記憶裝置二年.

1. 加熱方式：四面加熱.
2. 保護裝置：
   * + 1. 過電流快速保險絲
       2. 控制器第一段超溫保護
       3. E.G.O第二段超溫保護+指示燈
3. 電源：單相 220V 7A. 60HZ.(客戶所提供電源須於機台2米內)
4. 保固：1年
5. 交貨期限 : 30天(自收到訂金開始起算)
6. 驗收期限 : 7天
7. 交貨地點 : 到廠
8. 付款方式 : (1)訂購時,50%訂金(現金)

(2)交貨款50%,當月結T/T或期票

1. 隨機資料 : (1)操作說明書.

(2)保固書

(3)人員操作訓練.

**OPTION:費用另計**

1. 真空幫浦1HP(濕式 使用最低真空度-750mmHg/-0.098Mpa)---------NT17,500.-
2. 真空幫浦1HP(乾式 使用最低真空度-650mmHg/ -0.086Mpa)--------NT24,000.--
3. CP型可程式溫度控制器,LED彩色按鍵式60段------------------------NT5,000.-
4. BP型可程式溫度控制器,4.3吋彩色觸控+USB記錄裝置,20段/5組共100段

------------------------------------------------------------------NT20,000.-

1. 交貨地區: 新竹以北免費 台中地區:加2,000 台南地區:加3,000 高雄地區:加4,000 Webside: [www.desk-top.com.tw](http://www.desk-top.com.tw) email: [sales@desk-top.com.tw](mailto:sales@desk-top.com.tw)

＊報價有效期1個月＊