 德思達科技有限公司 TEL:(02)8685-8085

 Desk-Top Corporation FAX:(02)8685-3685

 **報 價 單**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客戶名稱:  |  |  |  |
| 聯 絡 人:  |  | 客戶編號: |  |
| 電 話:  |  | 報價日期: |  |
| 傳 真: |  | 經 辦 人: |  |
| 手 機:  |  | 手 機:  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品 名 | 規格 | 數量 | 單 價 | 總 價 |
| 桌上型真空氮氣無氧化烤箱(臥式) | DVNO-232L-EP-200 | 壹台 | NT150,000 | NT150,000 |
|  | 　 | 　 | 　以上金額未稅 |

 **詳細規格**

1. 溫度範圍：室溫+15℃~200℃.
2. 控制精度：±0.3℃.
3. 解析精度：1℃.
4. **分佈誤差: Don’t care**
5. 真空度：-0.1MPa/-760mmHg (視真空幫浦能力).
6. 結構：
7. 內箱尺寸：65 cm(W) × 55 cm(H) × 60 cm(D).
8. 外箱尺寸：77 cm(W) × 168.5 cm(H) ×73 cm(D).
9. 內箱材質：ＳＵＳ#不鏽鋼材質.
10. 外箱材質：鋼板粉體塗裝烤漆.
11. 保溫材質：高密度岩棉斷熱材及矽膠氣密裝置**(保溫層9cm)**
12. 附屬設備：
13. 可調式不鏽鋼洞洞盤2只.
14. 真空平衡閥.
15. 視窗.
16. 抽氣開關.
17. 計時器: 0~9999min.或0~9999H可切換,溫度到達才啟動計時
18. 真空壓力錶: 負壓真空壓力錶0 ~ -76cmHg(-0.1Mpa).
19. 流量30L浮子式流量計
20. 氮氣電磁閥\*1,進氣調壓閥\*1
21. 電路控制：

採用LED單色單點溫度控制器,PID+ SSR之控制(即比例、積分、微分 ,可提高控制元件界面使用之壽命與穩定性.有PID值自動演算之功能,運轉測試完成時,具有警報告知之功能.停電記憶裝置二年.

1. 加熱方式：四面加熱.
2. 保護裝置：
3. 過電流快速保險絲
4. 控制器第一段超溫保護
5. E.G.O第二段超溫保護+指示燈
6. 電源：單相 220V 3A. 60HZ.(客戶所提供電源須於機台2米內)
7. 保固：1年
8. 交貨期限 : 45天(自收到訂金開始起算)
9. 驗收期限 : 7天
10. 交貨地點 : 到廠
11. 付款方式 : (1)訂購時,50%訂金(現金)

 (2)交貨款50%,當月結T/T或期票

1. 隨機資料 : (1)操作說明書.

 (2)保固書

 (3)人員操作訓練.

 **OPTION:費用另計**

1. 真空幫浦1HP(濕式 使用最低真空度-750mmHg/-0.098Mpa)---------NT17,500.-
2. 真空幫浦1HP(乾式 使用最低真空度-650mmHg/ -0.086Mpa)--------NT24,000.--
3. CP型可程式溫度控制器,LED彩色按鍵式60段-------------------NT5,000.-
4. BP型可程式溫度控制器,4.3吋彩色觸控+USB記錄裝置,20段/5組共100段

----------------------------------------------------------------NT20,000.-

1. 交貨地區: 新竹以北免費 台中地區:加2,000 台南地區:加3,000 高雄地區:加4,000

|  |
| --- |
| **P.S** |
| 使用氮氣濃度 | 箱內可達氧含量 |
| 6N | 1ppm | = 0.00001% |
| 5N | 10ppm | = 0.0001% |
| 4N | 100ppm | = 0.001% |
| 3N | 1000ppm | = 0.1% |
| 2N | 10000ppm | = 1% |

Webside: [www.desk-top.com.tw](http://www.desk-top.com.tw) email: sales@desk-top.com.tw

＊報價有效期1個月＊