

德思達科技有限公司 TEL:(02)8685-8085

Desk-Top Corporation FAX:(02)8685-3685

**報 價 單**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客戶名稱: |  |  |  |
| 聯 絡 人: |  | 客戶編號: |  |
| 電 話: |  | 報價日期: |  |
| 傳 真: |  | 經 辦 人: |  |
| 手 機: |  | 手 機: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品 名 | 規 格 | 數 量 | 單 價 | 總價 |
| 桌上型600℃熱風循環烤箱 | DHO-64L-EP-600 | 壹台 | NT110,000. | NT110,000. |
| (臥式,標準無視窗,無測試孔) | |  | 以上金額未稅 | |



**節能電表**

**詳細規格**

* 1. 溫度範圍：70℃～600℃.
  2. 控制精度：±0.3℃.
  3. 解析精度：±0.1℃.

1. 升溫速度: 室溫~600℃/約60min
   1. 分怖誤差 : 室溫~200℃(±2℃), 200~300℃(±1%),300℃以上(±1%) (空載)
   2. 結構：
2. 內箱尺寸：40 cm(W) × 40 cm(H) × 40 cm(D).
3. 外箱尺寸：96 cm(W) × 86 cm(H) × 70 cm(D).
4. 內箱材質：ＳＵＳ#不鏽鋼材質.
5. 外箱材質：鋼板粉體塗裝烤漆.
6. 保溫材質：高密度岩棉斷熱材及矽膠氣密裝置. (保溫層17cm)
7. 附屬設備：
8. 可調式鍍鋅活動盤2只.
9. 計時器(計時範圍0~9999min).或(0~9999H)可切換
10. 機台上方可調式排風口\*1
11. 標準柵盤\*2只
12. 電壓表,電流表,頻率表,功因表,瓦特表,瓦時計(用電度數表)
    1. 電路控制：

採用LED單色按鍵式溫度控制器,PID+ SSR之控制(即比例、積分、微分 ,可提高控制元件界面使用之壽命與穩定性.有PID值自動演算之功能,運轉測試完成時,具有警報告知之功能.停電記憶裝置二年.

* 1. 加熱器：採O-ＴＹＰＥ不鏽鋼電熱管.
  2. 送風循環系統：採螺旋式循環風扇.
  3. 安全裝置：

1. 過電流快速保險絲
2. 控制器超溫保護
3. E.G.O第二道超溫保護裝置
   1. 電源：單相 AC 220V 18A 60HZ.(客戶所提供電源須於機台2米內)
   2. 保固：1年
   3. 交貨期 : 30天
   4. 驗收期限 : 7天
   5. 交貨地點 : 到廠
   6. 付款方式 :
4. 訂購時,50%訂金(現金)
5. 交貨款50%,當月結T/T或期票
   1. 隨機資料 :
6. 操作說明書.
7. 保固書
8. 人員操作訓練.

**Option: 費用另計**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 測試孔50mm ------------------------------------------------------------ | NT1,500. |
| 1. 測試孔100mm ---------------------------------------------------------- | NT2,000. |
| 1. 追加柵盤1只------------------------------------------------------------- | NT5,000. |
| 1. CP型可程式溫度控制器,LED彩色按鍵式60段---------------------------- | NT3,000. |
| 1. BP型可程式溫控器,4.3吋彩色觸控+USB記錄裝置,20段/5組共100段-- | NT20,000. |
| 1. 電源改110V-------------------------------------------------------------- | NT5,000. |
| 1. 交貨地區:   新竹以北-免費；台中地區:加2000；台南地區:加3000；高雄地區；加4000 | |

Webside: [www.desk-top.com.tw](http://www.desk-top.com.tw) email: [sales@desk-top.com.tw](mailto:sales@desk-top.com.tw)

＊報價有效期1個月＊