 德思達科技有限公司 TEL:(02)8685-8085

 Desk-Top Corporation FAX:(02)8685-3685

**報 價 單**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客戶名稱: |  |  |  |
| 聯 絡 人: |  | 客戶編號: |  |
| 電 話: |  | 報價日期: |  |
| 傳 真: |  | 經 辦 人: |  |
| 手 機: |  | 手 機: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **品 名**  | **規格** | **數量** | **單 價**  | **總 價** |
| 桌上型熱風循環烤箱(立式) | DTO-210L-EP-300 | 壹台 | NT51,000.- | NT51,000.- |
|  (由下到上垂直送風)　 | 　 | 　 | 以上金額未稅 |

節能電表

**詳細規格**

1. 溫度範圍：室溫 +15℃～300℃
2. 控制精度：±0.3℃.
3. 解析精度: 0.1℃.
4. 升溫速率: 5℃(max)
5. 降溫速率:自然降溫
6. **分怖誤差 : 室溫~100℃(±1.5℃), 100℃~200℃ (±2℃), 200℃~300℃ (±3℃) (空 載,TAF標準9點分佈)**
7. 結構：
	1. 內箱尺寸：60 cm(W) × 70 cm(H) × 50 cm(D).
	2. 外箱尺寸：74 cm(W) × 105 cm(H) × 64 cm(D).
	3. 內箱材質：ＳＵＳ#不鏽鋼材質.
	4. 外箱材質：鋼板粉體塗裝烤漆.
	5. 保溫材質：高密度岩棉斷熱材及矽膠氣密裝置. (保溫層6cm)
	6. 附屬設備：
8. 可調式不鏽鋼格柵2只, 層距2.5cm/層數14層
9. 視窗.
10. **計時器(計時範圍0~9999min).或(0~9999H)可切換**

 **啟動計時/溫度到達設定值計時 可切換**

 **正計時/倒數計時 可切換**

1. **電壓表,電流表,頻率表,功因表,瓦特表,瓦時計(用電度數表)**
2. **活動定位輪4只**
3. 電路控制：
	1. 採用EP型LED單段,按鍵式,溫度控制器,PID+ SSR之控制(即比例、積分、微分 ,可提高控制元件界面使用之壽命與穩定性.有PID值自動演算之功能,運轉測試完成時,具有警報告知之功能.停電記憶裝置二年.
	2. 溫度SENSOR斷線蜂鳴器地警報
	3. 計時器--不計時,開機計時,溫度到達才開始計時,三者可切換
	4. 具有RUN執行,OUT輸出,ALM警報,AT自動演算-指示燈
	5. 第一段控制器超溫蜂鳴器警報
	6. 時間結束,蜂鳴器提示60秒(可設定),按任意鍵可取消
	7. 高/低溫2組PID自動演算,高/低溫控制穩定
	8. 溫度單位可切換: 攝氏/華式
	9. 預約啟動: 預約時間範圍1~9999分鐘
	10. 具線性溫度校正功能
	11. 計時器功能
4. 加熱器：採O-ＴＹＰＥ不鏽鋼電熱管3000W.
5. 送風循環系統：採螺旋式循環風扇. (由下到上垂直送風)
6. 安全裝置：
	* + 1. 過電流快速保險絲
			2. 控制器第一段超溫保護
			3. **E.G.O第二段超溫保護+指示燈**
7. **電源：單相 AC 220V 15A 60HZ. 電源線1.2米**
8. 保固：1年
9. **交貨期 : 30天(自收到訂金開始起算)**
10. 驗收期限 : 7天
11. 交貨地點 : 到廠
12. 付款方式 :

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 訂購時,50%訂金(現金)
 | 1. 交貨款50%,當月結T/T或期票
 |

1. 隨機資料 :

|  |
| --- |
| 1. 操作說明書
 |
| 1. **溫度9點分佈校正報告(可追朔TAF)------NT7,200,-(贈送)**
 |
| 1. 人員操作訓練.
2. 電源線3米
 |

1. Option: 費用另計
	1. 測試孔Φ50mm---------------------------------------NT1,500.-
	2. 測試孔Φ100mm--------------------------------------NT2,000.-
	3. 追加柵盤1只---------------------------------------NT2,000
	4. CP型可程式溫度控制器,LED彩色按鍵式60段--------NT5,000.-
	5. BP型可程式溫度控制器,4.3吋彩色觸控+USB記錄裝置,20段/5組

共100段---------------------------------------------NT20,000.-

* 1. 電源改110V(100℃以下)-----------------------------NT3,000-
	2. 電源改110V(100℃以上)-----------------------------NT6,000-
	3. 4”可調,排風管接頭-----------------------------------NT500.-
	4. 6點溫度記錄器--------------------------------NT42,000(日本OKURUA)
	5. 9點溫度記錄器--------------------------------NT52,000(日本OKURUA)
	6. 交貨地區:

|  |
| --- |
| 新竹以北-免費 |
| 台中地區:加2000 |
| 台南地區:加3000 |
| 高雄地區:加4000 |

Webside: [www.desk-top.com.tw](http://www.desk-top.com.tw) email: sales@desk-top.com.tw

＊報價有效期1個月＊